融水苗族自治县人民医院彩色多普勒超声诊断仪（超声诊断仪）设备主要需求及技术参数要求
（一）超声造影功能（核心需求）
1.具备超声造影成像功能，支持双幅监控模式，可同屏显示造影图像与基波图像实时对比；
2.具备超声造影定量分析功能，具有运动自动追踪功能；
3.支持低机械指数造影，支持高帧率造影成像，要求支持腹部探头、浅表探头等多种探头类型；
4.支持双造影计时器，支持Flash爆破成像，可实现二次造影成像需求；
5.支持多种造影剂。
（二）探头配置要求
配备以下各类探头及功能（包含但不限于）：
1.腹部凸阵探头	            腹部、妇产科、泌尿科
2.高频线阵探头	            浅表器官、血管、肌骨
3.相控阵心脏探头	              成人/儿童心脏检
4.腔内探头（含腔内容积探头）	经阴道/经直肠检查
5.超高频线阵探头	            肌骨关节、浅表血管
6.腹部穿刺探头	                     介入穿刺引导
探头须与超声主机为同一品牌。供应商可根据自身产品特点在上述配置基础上提供更优方案，并在响应文件中列明具体探头型号及技术参数。
（三）其他要求
1.设备有效使用年限≥8年；
2.具备穿刺针增强显示技术，可清晰显示进针路径和针尖位置；
[bookmark: _GoBack]3.具备声衰减成像功能，可对肝脏组织衰减系数进行测量及可视化显示。

