融水苗族自治县人民医院监控中心系统
升级及机房改造项目采购需求
	一、商务要求
	

	交付时间和地点
	1.供货时间：自签订合同之日起30日内全部交货完毕和安装调试完成，并验收合格。
2.交付地点：融水苗族自治县人民医院内。
	


	合同签订时间
	自中标公告发出之日起 15日内
	

	报价要求
	投标报价包括：
（1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费、计量检测费，信息系统接入费；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。
（4）保险费和各项税金。
注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，竞标报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。
	

	售后服务及培训要求
	售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： 
（1）负责送货上门，成交供应商安装调试至合格，负责培训。时间、地点、人员由采购人确定，提前通知成交供应商安排工程师到场。
（2）定期回访以及对设备维修、更换配件。
（3）成交供应商应保证所供产品完全符合规定的质量、规格的要求。
（4）便于售后问题的处理，响应时间2小时内，接故障通知24小时内派合格的技术人员并携带工器具到达现场提供技术服务。
（5）提供设备纸质版或电子版的操作规程和维护保养流程。
（6）其余按厂家承诺。
	

	付款条件（进度和方式）
	按实际成交金额结算，从合同签订起30日内全部交货完毕和安装调试完成，并验收合格，支付50%，第60日支付剩余的50%。
	

	履约保证金
	按实际成交金额的5%。
	

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，网络存储设备质保期不得少于2年，其他设备质保期不得少于1年。
	

	验收
标准
	1、验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
2、成交供应商在货物交付验收时，由采购人对照采购文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
3、验收时间: 采购人收到成交供应商验收申请之日起5个工作日进行验收（如有特殊情况，按采购人指定的时间，另行验收）。

	




	二、技术参数
	

	项号
	采购内容
	数量
	需求范围及工作内容
	

	1
	网络存储设备
	2台
	
★4U机架式24盘位网络硬盘录像机（该设备需与我院现有的监控系统保持适配性与兼容性），采用存算一体架构，内置高性能AI处理器，搭载1+1冗余电源
【硬件规格】
存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘
视频接口：4×HDMI，2×VGA
网络接口：4×RJ45 10/100/1000/2500Mbps自适应以太网电口; 2×SFP千兆光口
报警接口：32路报警输入，16路报警输出
串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，4×USB 3.0
扩展接口：1×eSATA
【产品性能】
输入带宽：1280Mbps（开启RAID后为640Mbps）
输出带宽：1024Mbps（开启RAID后为512Mbps）
接入能力：256路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
显示能力：最大支持8K+4K+1080P三异源输出 或 3×4K+1080P四异源输出
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
【智能应用】
整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用
一、以文搜图应用
内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；
支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图；
以文搜图能力：256路
以图搜图能力：256路
二、目标识别应用
目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
目标名单库：支持64个名单库，总库容30万张
目标抓拍：8路视频流（2MP）
目标比对：16路图片流
出厂默认以文搜图应用
★供货时需提供厂家出具（含章）的检测报告
	


	2
	32寸监视器
	1台
	1920 × 1080高清显示，高色域，拓宽可视区域，音质清晰
	

	3
	核心交换机
	1台
	三层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。
	

	4
	系统集成
	1台
	熔纤、整理线路、设备拆装接线、迁移、安装调试、系统设置，重新规划VLAN设置IP、定制跳线、标签制作、广播设备、大屏控制设备上架、静电地板切割开口等。KVM设备改造：解决7号楼监控网络、视频声音接入监控中心管理.HDMI光转换器改造：解决搬迁后距离拉长隔断阻挡信号无法遥控的问题；把6号楼8楼弱电房监控视频、老后勤楼一楼监控视频以及警务室监控视频接入到消控室监控中心统一管理。
	

	5
	过道玻璃门、隔断
	1项
	防火钢化玻璃，不锈钢框架，1.93（宽）*3.09米（高）
	

	6
	辅材
	1项
	各类五金辅材等
	


★实质性要求：网络存储设备需与我院现有的监控系统保持适配性与兼容性，提供厂家盖章检测报告为实质性响应项，不提供视为无效响应。

