**各楼层的安装监控枪头数字统计**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一号楼 | 安装数量 |  | 三号楼 | 安装数量 |
| 一号电梯 | 1 |  | 1楼通道 | 4 |
| 二号电梯 | 1 |  | 1楼收费 | 3 |
| 三号电梯 | 1 |  | 1楼口腔科内 | 5 |
| 1楼入口 | 1 |  | 1楼出院发药窗口 | 1 |
| 1楼中医科导诊台 | 2 |  | 1楼药库及通道 | 3 |
| 1楼中医科走道2 | 1 |  | 1楼毒麻药品存放处 | 2 |
| 2楼电梯口 | 1 |  | 2楼通道 | 5 |
| 2楼外围等候区 | 1 |  | 2楼肛肠科医生办 | 2 |
| 2楼三号电梯通道 | 1 |  | 2楼肛肠科处置室 | 2 |
| 3楼电梯出口及通道 | 2 |  | 2楼肛肠科通道 | 2 |
| 3楼三号电梯出口及通道 | 2 |  | 2楼电教室走道 | 4 |
| 4楼电梯出口 | 1 |  | 2楼电教室内 | 2 |
| 4楼医生办内 | 1 |  | 3楼走道 | 4 |
| 4楼通道 | 4 |  | 3楼血透室走道 | 2 |
| 4楼护士站 | 1 |  | 3楼血透室病区 | 8 |
| 4楼配药间 | 1 |  | 4楼走道 | 4 |
| 4楼三号电梯出口 | 1 |  | 4楼体检科导医台 | 1 |
| 5楼电梯出口 | 1 |  | 4楼体检科及走道 | 3 |
| 5楼医生办内 | 1 |  | 4楼会议室 | 1 |
| 5楼通道 | 4 |  | 大门入口 | 2 |
| 5楼护士站 | 1 |  | 供应室门口 | 2 |
| 5楼配药间 | 1 |  | 药库门口 | 2 |
| 5楼三号电梯出口 | 1 |  | 车辆通道 | 1 |
| 6楼电梯出楼 | 1 |  | 篮球场 | 3 |
| 6楼医生办内 | 1 |  | 电动车停放处 | 2 |
| 6楼护士站 | 1 |  | 垃圾场门口 | 2 |
| 6楼配药间 | 1 |  | 消防泵机房门口 | 1 |
| 6楼通道 | 4 |  | 宿舍区 | 4 |
| 6楼三号电梯出口 | 1 |  | 总务科 | 15 |
| 7楼电梯出口 | 1 |  | 合计 | **92** |
| ICU交谈区 | 1 |  | 5号楼 |  |
| ICU病区内 | 4 |  | 1楼 | 3 |
| 7楼三号电梯出口 | 1 |  | 2楼 | 2 |
| 8楼电梯出口 | 1 |  | 3楼 | 2 |
| 8楼病人交接区 | 1 |  | 4楼 | 2 |
| 8楼手术室通道 | 4 |  | 5楼 | 2 |
| 8楼各手术间及机械室 | 6 |  | 6楼 | 2 |
| 8楼三号电梯出口 | 1 |  | 2楼强配电房 | 1 |
| 楼顶电梯机房及区域 | 5 |  | 3楼医调办 | 1 |
| 楼层步梯间走道 | 10 |  | 6楼财务3室 | 1 |
| 负一层电梯口 | 1 |  | 楼顶电梯房 | 1 |
| 负一层消防泵房 | 1 |  | 合计 | **17** |
| 合计 | **80** |  |  |  |
| 二号楼 | 安装数量 |  | 四号楼 | 安装数量 |
| 1楼进门通道 | 1 |  | 1楼进门通道 | 1 |
| 1楼护士站 | 1 |  | 1楼放射科候诊处 | 2 |
| 1楼眼门诊 | 1 |  | 1楼放射科门口 | 1 |
| 1楼皮肤科 | 6 |  | 1楼放射科通道 | 1 |
| 1楼后门通道 | 1 |  | 1楼放射科后门通道 | 1 |
| 2楼门口休息处 | 1 |  | 2楼电梯出口 | 1 |
| 2楼进门通道 | 1 |  | 2楼通道 | 1 |
| 2楼通道中间 | 1 |  | 2楼通道中间 | 1 |
| 2楼护士站 | 1 |  | 2楼医生办公室 | 1 |
| 2楼换药间 | 1 |  | 2楼后门通道 | 1 |
| 2楼后门通道 | 1 |  | 3楼电梯出口 | 1 |
| 3楼门口休息处 | 1 |  | 3楼通道 | 1 |
| 3楼进门通道 | 1 |  | 3楼通道中间 | 1 |
| 3楼通道中间 | 1 |  | 3楼医生办公室 | 1 |
| 3楼护士站 | 1 |  | 3楼后门通道 | 1 |
| 3楼换药间 | 1 |  | 4楼电梯出口 | 1 |
| 3楼后门通道 | 1 |  | 4楼通道 | 1 |
| 3楼重症监护室 | 2 |  | 4楼通道中间 | 1 |
| 4楼门口休息处 | 1 |  | 4楼医生办公室 | 1 |
| 4楼进门通道 | 1 |  | 4楼后门通道 | 1 |
| 4楼通道中间 | 1 |  | 4楼CCU病房 | 2 |
| 4楼护士站 | 1 |  | 5楼电梯出口 | 1 |
| 4楼换药间 | 1 |  | 5楼通道 | 1 |
| 4楼后门通道 | 1 |  | 5楼通道中间 | 1 |
| 5楼门口休息处 | 1 |  | 5楼医生办公室 | 1 |
| 5楼进门通道 | 1 |  | 5楼后门通道 | 1 |
| 5楼通道中间 | 1 |  | 5楼CCU病房 | 2 |
| 5楼护士站 | 1 |  | 6楼电梯出口 | 1 |
| 5楼换药间 | 1 |  | 6楼通道 | 1 |
| 5楼后门通道 | 1 |  | 6楼通道中间 | 1 |
| 6楼门口休息处 | 1 |  | 6楼医生办公室 | 1 |
| 6楼医生通道 | 1 |  | 6楼后门通道 | 1 |
| 6楼医生办公室 | 1 |  | 6楼护士站 | 1 |
| 2号楼电梯 | 2 |  | 6楼换药间 | 1 |
| 合计 | **41** |  | 4号楼电梯 | 1 |
|  |  |  | 合计 | **38** |
|  |  |  | 总合计 | **268** |

**一、预计线路安装及调试资金投入：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 监控枪头安装 | 268个 | 60.00元 | 16080.00元 | 这是安装及调试费 |
| 2 | 网线 | 70箱 | 330.00元 | 23100.00元 | 自购五类网线 |
| 3 | 补助配件 |  | 1200.00元 | 1200.00元 | 补助零配件 |
| 4 | 预计价格 | 40380.00元 |  |

|  |
| --- |
| **二、预计大屏液晶拼接资金投入** |
| **设备名称** | **品牌** | **主要技术规格、配置** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** |
| 液晶拼接单元 | 丰视/FSL550UCM-FSE | 液晶面板：55寸工业级DID FHD-LED亮度：500cd/㎡物理拼缝：≤3.5mm分辨率：1920×1080 8Bit | 9 | 台 | 4125  | 37125.00  |
| 单元屏体尺寸(mm)： （H）\* (W) | 684.3 | \* | 1213.5 |
| 拼接：行 \* 列 | 3 | \* | 3 |
| 整屏尺寸(mm)：（H）\* (W) | 2052.9 | \* | 3640.5 |
| 解码器 | / | 支持最大9个屏的任意拼接显示，每屏支持1/4/6/8/9/16固定分割支持M\*N自定义分割，M\*N<=36视频标准MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG；解码能力H.264和H.265解码能力相同。 最大解码支持：108路720P@30fps或48路1080P@30fps或36路300W@25fps或24路500W@30fps或12路800W@30fps或9路1200W@25fps图像解码 | 1 | 台 | 15750  | 15750.00  |
| 控制软件 | / | 大屏终端管理平台软件 | 1 | 套 | 0  | 0.00  |
| 线缆 | / | HDMI线缆：15m-9条(不含前端信号输入线缆，矩阵置于支架附近，线缆长度以现场实际情况配置) | 1 | 批 | 1500  | 1500.00  |
| 液压支架 | / | 液晶拼接显示前维护液压支架结构，墙面必须符合承重要求（单个拼接单元+结构=50kg），以尺寸图为准。 | 9 | 套 | 495  | 4455.00  |
| 运费 | / | 包含保价费（环保泡沫围屏一圈装于纸箱中，再用实木木架固定包装，保证屏在物流过程中的安全）（如由买方工厂至卖方物流点运输途中，造成货物损坏，由卖方与物流公司交涉及索赔） | 1 | 次 | 1500  | 1500.00  |
| 安装费用 | / | 依现场施工情况而定 | 1 | 次 | 3500  | 3500.00  |
| 交换机 |  | 锐捷（Ruijie）24口全千兆网管交换机 RG-ES224GC | 1 | 台 | 960  | 960.00  |
| 预计价格 | **69973.20**  |